**Утверждаю**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки плана** | **Наименование** | **Краткая характеристика** | **Дополнительная характеристика** | **Сумма, без НДС** |
|  | Колба | из стекла, тип исполнение 1, вместимость 5-2000 см3 | Колба мерная 1-500-1 | 30 050,15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики | Колба мерная градуированная 500 мл с одной меткой, конус горловины: 29/32, класс точности А, ГОСТ 1770-74. Выпуск средства измерения не должно быть ранее 2023 года. | | |
| **ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ** | | | |
| Требование о предоставлении потенциальными поставщиками в составе тендерной заявки сведений о марке/модели, наименовании производителя и стране происхождения товара | Нет | | |
| Дополнительные сведения, позволяющие потенциальным поставщикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок | Дополнительные условия по приемке товара указаны в приложении №9 к типовому договору. | | |
| Требование о предоставлении разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с указанием на соответствующую(ие) лицензию(и) и иные разрешительные документы, а также виды (подвиды) деятельности, подлежащих разрешению (лицензированию) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |  | | |
| Иные требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан |  | | |
| Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемых работ или услуг отдельному потенциальному поставщику либо производителю |  | | |
| Требование о предоставлении потенциальными поставщиками образцов закупаемых товаров до даты вскрытия тендерных заявок, а также порядок и методика оценки соответствия образцов товаров технической спецификации Заказчика |  | | |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ** | | | |
| Государственные и межгосударственные стандарты (*зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | | **Обозначение** |
| Колба мерная 2-100-1 | | ГОСТ 1770-74 |
| Международные стандарты (*не зарегистрированные в РК*) | **Наименование** | | **Обозначение** |
|  | |  |
| **НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ** | | | |
| Нормативно-техническая документация | **Наименование** | | **Зарегистрирован в РК / Не зарегистрирован в РК** |
|  | |  |
| **ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ** | | | |
| **Наименование** | | **На скольких страницах** | |
|  | |  | |

**Приложение №9**

**к договору о закупке товаров**

**Обязательства Поставщика:**

1. В случае если, Поставщик после заключения договора предложит другие товары, более качественные и/или улучшенными техническими характеристиками при неизменности цены, то должны представить Заказчику независимое экспертное заключение, при этом окончательное решение будет принято Заказчиком.
2. Товар должнен соответствовать сертификату или другим документам от завода изготовителя подтверждающие происхождение товара.
3. При поставке требуется:
   1. Наличие первичной поверки с указанием в технической документации (паспорт);
   2. Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений на территории РК (должен быть внесен в реестр ГСИ РК и поверен на момент ввода в эксплуатацию, с оставшимся сроком до следующей поверки не менее одного года);
   3. Наличие инструкции по эксплуатации на казахском и/или русском языках;
   4. Наличие методики поверки;

**Бекітемін»**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Жоспар тізіміндегі нөмірі** | **Атауы** | **Қысқаша сипаттамасы** | **Қосымша сипаттамасы** | **Сомасы, ҚҚС-сыз** |
|  | Шыны сауыт | шыныдан жасалған, орындау типі 1, сыйымдылығы 5-2000 см3 | Өлшеуіш шыны сауыты 1-500-1 | 30 050,15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары | Бір белгісі бар 500 мл өлшенген Колба, мойын конусы: 29/32, дәлдік класы А, МЕМСТ 1770-74. Өлшеу құралын шығару 2023 жылдан ерте болмауы керек. | | |
| **САТЫП АЛУ ТАЛАПТАРЫ** | | | |
| Ықтимал жеткізушілерге конкурс шеңберінде тауардың маркасы / моделі, өндірушінің атауы және тауардың шыққан елі туралы ақпарат ұсынуға қойылатын талап | Жоқ | | |
| Ықтимал жеткізушілерге сатып алу шарттары туралы толығырақ ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша ақпарат | Тауарларды қабылдаудың қосымша шарттары үлгілік шартқа №9 қосымшада. | | |
| Қазақстан Республикасының рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатты (лицензияны) және рұқсат етілетін (лицензияланатын) қызметтің түрлерін (кіші түрлерін) беруге қойылатын талаптар |  | | |
| Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа талаптар |  | | |
| Сатып алынатын тауардың жеке жеткізушіге немесе өндірушіге тиесілігін анықтайтын сипаттамалардың көрсеткіші бар |  | | |
| Ықтимал жеткізушілерге конкурстар ашылатын күнге дейін сатып алынған тауарлардың үлгілерін ұсынуға қойылатын талап |  | | |
| **Техникалық стандарттар** | | | |
| Мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттар  (*ҚР тіркелген*) | **Атауы** | | **Белгілеуі** |
| ПП тығыны бар 500 мл өлшеуіш Колба, кең мойын 29/32, А класы (Brand 37234) | | МЕМСТ 1770-74 |
| Халықаралық стандарттар  (*ҚР -да тіркелмеген*) | **Атауы** | | **Белгілеуі** |
|  | |  |
| **НОРМАТИВТІК ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР** | | | |
| Нормативтік және техникалық құжат | **Атауы** | | **ҚР тіркелген / ҚР -да тіркелмеген** |
|  | |  |
| **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАҒА ҚОСЫМШАЛАР** | | | |
| **Атауы** | | **Неше бет** | |
|  | |  | |

**Тауарларды сатып алу туралы шартқа**

**№9 қосымша**

**Жеткізушінің міндеттемелері:**

1. Егер жеткізуші келісім шарт жасасқаннан кейін бағасы өзгермеген неғұрлым сапалы және/немесе жақсартылған техникалық сипаттамалары бар басқа тауарларды ұсынса, онда Тапсырыс берушіге тәуелсіз сараптамалық қорытынды ұсынуы тиіс, бұл жағдайда түпкілікті шешімді Тапсырыс беруші қабылдайтын болады.
2. Тауар өндірушінің тауардың шыққан жерін растайтын сертификатына немесе басқа құжаттарына сәйкес келуі керек.
3. Жеткізу кезінде қажет:
   1. Техникалық құжаттамада (паспорт)көрсетілген бастапқы тексерудің болуы;
   2. ҚР аумағында өлшем құралдарының типін бекіту туралы сертификаттың болуы (ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі және пайдалануға берілген сәтте, келесі тексеруге дейін кемінде бір жыл қалған мерзіммен салыстырып тексерілуі тиіс);
   3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық қазақ немесе орыс тілінде болуы;
   4. Тексеру әдістемесінің болуы;